1. Iniciar la LCD y la USART
2. Recibir el valor de los potenciómetros por medio del ADC, guardarlo en una variable para luego separarlo en décadas.
3. Enviar el valor de los potenciómetros a la LCD
4. Enviar los resultados de ambos potenciómetros por medio de la USART para que aparezca en la computadora.
5. Incrementar o decrementar un contador ingresando “+” o “-” respectivamente y desplegar este valor en la LCD